**tempLED RayBase V2 30 – 120 UHT 4000K / 5000K (Artikelnummer:** **872324 / 872325)**

tempLED Ultra-Hochtemperatur-Multifunktionsleuchte RayBase V2 30 – 120 UHT 4000K / 5000K; breitstrahlende Lichtverteilung; Systemleistung: 30 Watt; Systemleistungstoleranz: ± 10 Prozent; initialer Lichtstrom: ca. 4.200 Lumen; Lichtstromtoleranz: ± 10 Prozent; Abstrahlwinkel: 120 Grad; initiale, ähnlichste Farbtemperatur: 4.000 / 5.000 Kelvin; initialer Farbwiedergabeindex Ra > 80; initiale Farbkonsistenz: < 5 SDCM; LED-Lichtfeld mit einer Lebenserwartung (L70B10C1) von mindestens 100.000 h, (L90B10C1) von mindestens 50.000 h; Fotobiologische Sicherheit nach IEC/TR 62778: 1; Temperaturklasse gemäß ATEX-Produktrichtlinie 2014/34/EU: T5; Tc-Temperatur: +90° Celsius; externes, mit DALI dimmbares Konstantstromnetzteil mit Temperaturüberwachung; Eingangsspannung: AC 198 bis 240 Volt - 50/60 Hertz / DC 176 bis 250 Volt mit Überspannungsschutz; silbergraues (RAL9006), für Außenbereiche geeignetes Leuchtengehäuse aus Aluminiumdruckguss in der Schutzart IP 67; Schutzklasse: I; Druckausgleichsmembran gegen Kondenswasserbildung; Lichtfeldabdeckung aus ESG-Sicherheitsglas nach Standard IK08; einsetzbar bei Temperaturen von -30 bis +110° Celsius; Überhitzungsschutz; arretierbarer Montagebügel mit 180-Grad-Schwenkbereich; zweipoliges SiHF-Verbindungskabel zwischen Netzteil und Leuchte mit 3,00 Meter Länge; Abmessungen Leuchte (Länge x Breite x Höhe): 197 x 100 x 245 Millimeter; 3 Jahre Garantie; 10 Jahre Ersatzteilgarantie; alle zentralen Bestandteile der Leuchte (Netzteil, Lichtfeld und Lichtfeldabdeckung) sind modular auswechselbar oder können ergänzt werden.

**tempLED RayBase V2 50 – 120 UHT 4000K / 5000K (Artikelnummer:** **872524 / 872525)**

tempLED Ultra-Hochtemperatur-Multifunktionsleuchte RayBase V2 50 – 120 UHT 4000K / 5000K; breitstrahlende Lichtverteilung; Systemleistung: 50 Watt; Systemleistungstoleranz: ± 10 Prozent; initialer Lichtstrom: ca. 7.000 Lumen; Lichtstromtoleranz: ± 10 Prozent; Abstrahlwinkel: 120 Grad; initiale, ähnlichste Farbtemperatur: 4.000 / 5.000 Kelvin; initialer Farbwiedergabeindex Ra > 80; initiale Farbkonsistenz: < 5 SDCM; LED-Lichtfeld mit einer Lebenserwartung (L70B10C1) von mindestens 100.000 h, (L90B10C1) von mindestens 50.000 h; Fotobiologische Sicherheit nach IEC/TR 62778: 1; Temperaturklasse gemäß ATEX-Produktrichtlinie 2014/34/EU: T5; Tc-Temperatur: +90° Celsius; externes, mit DALI dimmbares Konstantstromnetzteil mit Temperaturüberwachung; Eingangsspannung: AC 198 bis 240 Volt - 50/60 Hertz / DC 176 bis 250 Volt mit Überspannungsschutz; silbergraues (RAL9006), für Außenbereiche geeignetes Leuchtengehäuse aus Aluminiumdruckguss in der Schutzart IP 67; Schutzklasse: I; Druckausgleichsmembran gegen Kondenswasserbildung; Lichtfeldabdeckung aus ESG-Sicherheitsglas nach Standard IK08; einsetzbar bei Temperaturen von -30 bis +110° Celsius; Überhitzungsschutz; arretierbarer Montagebügel mit 180-Grad-Schwenkbereich; zweipoliges SiHF-Verbindungskabel zwischen Netzteil und Leuchte mit 3,00 Meter Länge; Abmessungen Leuchte (Länge x Breite x Höhe): 197 x 100 x 245 Millimeter; 3 Jahre Garantie; 10 Jahre Ersatzteilgarantie; alle zentralen Bestandteile der Leuchte (Netzteil, Lichtfeld und Lichtfeldabdeckung) sind modular auswechselbar oder können ergänzt werden.

**tempLED RayBase V2 80 – 120 UHT 4000K / 5000K (Artikelnummer:** **872824 / 872825)**

tempLED Ultra-Hochtemperatur-Multifunktionsleuchte RayBase V2 80 – 120 UHT 4000K / 5000K; breitstrahlende Lichtverteilung; Systemleistung: 80 Watt; Systemleistungstoleranz: ± 10 Prozent; initialer Lichtstrom: ca. 11.200 Lumen; Lichtstromtoleranz: ± 10 Prozent; Abstrahlwinkel: 120 Grad; initiale, ähnlichste Farbtemperatur: 4.000 / 5.000 Kelvin; initialer Farbwiedergabeindex Ra > 80; initiale Farbkonsistenz: < 5 SDCM; LED-Lichtfeld mit einer Lebenserwartung (L70B10C1) von mindestens 100.000 h, (L90B10C1) von mindestens 50.000 h; Fotobiologische Sicherheit nach IEC/TR 62778: 1; Temperaturklasse gemäß ATEX-Produktrichtlinie 2014/34/EU: T5; Tc-Temperatur: +90° Celsius; externes, mit DALI dimmbares Konstantstromnetzteil mit Temperaturüberwachung; Eingangsspannung: AC 198 bis 240 Volt - 50/60 Hertz / DC 176 bis 250 Volt mit Überspannungsschutz; silbergraues (RAL9006), für Außenbereiche geeignetes Leuchtengehäuse aus Aluminiumdruckguss in der Schutzart IP 67; Schutzklasse: I; Druckausgleichsmembran gegen Kondenswasserbildung; Lichtfeldabdeckung aus ESG-Sicherheitsglas nach Standard IK08; einsetzbar bei Temperaturen von -30 bis +110° Celsius; Überhitzungsschutz; arretierbarer Montagebügel mit 180-Grad-Schwenkbereich; zweipoliges SiHF-Verbindungskabel zwischen Netzteil und Leuchte mit 3,00 Meter Länge; Abmessungen Leuchte (Länge x Breite x Höhe): 197 x 100 x 245 Millimeter; 3 Jahre Garantie; 10 Jahre Ersatzteilgarantie; alle zentralen Bestandteile der Leuchte (Netzteil, Lichtfeld und Lichtfeldabdeckung) sind modular auswechselbar oder können ergänzt werden.